Zestaw 12 (kat.55)

G2

Zakup wzmacniacza

* wzmacniacz

1. **Wzmacniacz**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Atrybut*** | ***Opis*** |
| **1** | Typ | Wzmacniacz |
| **2** | Moc wyjściowa RMS | * 140 W/ 8 Ohm * 200 W/ 4 Ohm |
| **3** | Pasmo przenoszenia | 20 Hz - 20 kHz |
| **4** | Ilość kanałów | 8 |
| **5** | Wejścia mono | 4 x XLR |
| **6** | Wejścia stereo | * stereo1 x gniazdo jack(6,3mm) * 3 x RCA |
| **7** | Tłumiki | obrotowe |
| **8** | Regulacja | * gain * mute |
| **9** | Procesor efektów | efektów16 programów |
| **10** | Wyjście | * gniazdo jack(6,3mm) * RCA * Speakon |
| **11** | Zabezpieczenia | * przeciwtermiczne * przeciwzwarciowe |
| **12** | Wymagania dodatkowe | * Korekcja barwy(hi, mid, low) * wbudowany limiter * opóźnione załączenie głośników * szybkie wyłączanie głośników * dioda clip |
| **13** | Warunki gwarancji | * 2 lata od daty dostawy * serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta — wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty) |
|  | Cena brutto |  |