Zestaw 07 (kat.18)

G3

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do powielania materiałów do zajęć z kompetencji kluczowych

1. **Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe laserowe**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Atrybut*** | ***Opis*** |
| **1** | Technologia druku | laserowa, kolorowa |
| **2** | Zastosowanie | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i odbieranie fax-u |
| **3** | Maksymalny rozmiar nośnika | A4 |
| **4** | Minimalna rozdzielczość druku  w czerni | 600 dpi |
| **5** | Minimalna rozdzielczość druku  w kolorze | 600 dpi |
| **6** | minimalna szybkość druku w czerni  i w kolorze | 28 str./min. |
| **7** | typ skanera | * A4 * płaski * ADF * kolorowy |
| **8** | Minimalna rozdzielczość skanowania (optyczna) | 1200 dpi |
| **9** | głębia koloru skanera | 24 bit |
| **10** | Łączność | * port USB 2.0 * Ethernet * sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n * rj11 (fax) |
| **11** | Obsługiwane nośniki | * papier A4 * papier A5 * papier B5 * papier foto * koperty * przeźrocza |
| **12** | Minimalna pojemność podajnika papieru | 250 szt. |
| **13** | Minimalna pojemność podajnika papieru ADF | 50 szt. |
| **14** | Minimalna pojemność odbiornika papieru | 150 szt. |
| **15** | Wydajność pojedynczego tonera (pojedynczego koloru) | toner zapewniający ciągłość wydruków przez 6000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19798 |
| **16** | Niezawodność/jakość wytwarzania | wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 |
| **17** | Warunki gwarancji | * 2 lata od daty dostawy * serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty) |
| **18** | Wymagania dodatkowe | * obsługa fax-u * kabel USB w zestawie |
|  | Cena brutto |  |